**DAVID GUIJO LÓPEZ 1º DAW**

A partir de la dirección de red 172.18.0.0 / 255.255.248.0, obtener una tabla completa con todas las subredes que podemos obtener, incluyendo la direcciones de red, de broadcast y los rangos de IPs para host de cada una de las subredes con mascara 255.255.254.0

Dirección de red —-------→ 172.18.0.0 172.18.0.0 172.18.0.0 172.18.0.0

Dirección de broadcast–→ 172.18.1.255 172.18.3.255 172.18.5.255 172.18.7.255

Rango de IP—-------------→ 172.18.0.1 - 172.18.2.1 - 172.18.4.1 - 172.18.6.1 -

172.18.1.254: 172.18.3.254: 172.18.5.254: 172.18.7.254:

510 IPS 510 IPS 510 IPS 510 IPS